	企业名称
	东营华泰化工集团有限公司

	规模
	大型

	法人
	李天晓

	企业注册地址和生产地址
	山东省东营市东营区钱塘江路 11 号

	主要原辅材料消耗情况（数据来源：排污许可证）
	原盐346618.582t，甲醇54078.52512t，氯气153916.413t，98%硫酸 8798.57t，春江7273.79t

	主要产品名称、产量（数据来源：排污许可证）
	氢氧化钠溶液722191.22t、盐酸99541.33t、氯气622548t、三氯甲烷，二氯甲烷 137846.765t、四氯乙烯7960.81t

	主要污染物名称、排放量、排放浓度（数据来源：排污许可年度执行报告）
	污染物名称
	排放量（t/a）
	排放浓度

	
	氮氧化物
	0.9362
	44.68

	
	二氧化硫
	0.05308
	7

	
	颗粒物
	0.01647
	0.66

	
	VOCs
	0.182
	57.2

	废气排放去向
	大气

	废气排放标准
	氮氧化物：100mg/m³  二氧化硫：50mg/m³  颗粒物：10mg/m³ 

	废水排放去向
	经预处理后，排至东营华泰精细化工有限责任公司污水处理厂进行处理。

	废水排放标准
	《烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准》（GB15581—2016）表1中间接排放标准及东营华泰精细化工有限责任公司进水水质要求

	总量控制指标（数据来源：排污许可证）
	氮氧化物：1.624t   二氧化硫：0.101t   颗粒物：0.13t  VOCs：25.278

	使用有毒有害原料的名称、数量、用途
	有毒有害原料名称
	数量
	用途

	
	/
	/
	/

	排放有毒有害物质的名称、浓度、数量
	/

	危险废物产生量及处置情况
	废盐酸、废硫酸、盐泥等，委托有资质单位处置

	落实的环境风险防控措施
	应急预案、事故应急演练


	企业名称
	东营华泰纸业化工有限公司

	规模
	大型

	法人
	郭华光

	企业注册地址和生产地址
	山东省东营市开发区钱塘江路 11 号院内纸业化工厂房

	主要原辅材料消耗情况（数据来源：排污许可证）
	磷酸0.016万t/a
纯水11万t/a

氢气 0.2984万t/a

活性氧化铝 0.097万t/a

	主要产品名称、产量（数据来源：排污许可证）
	过氧化氢：163660.51t

	主要污染物名称、排放量、排放浓度（数据来源：排污许可年度执行报告）
	污染物名称
	排放量（t/a）
	排放浓度

	
	VOCs
	6.80
	33.2mg/m3

	
	COD
	0.8511
	12.5mg/L

	
	氨氮
	0.0242
	0.337mg/L

	废气排放去向
	大气

	废气排放标准
	VOCs：60mg/m³

	废水排放去向
	东营信环水务有限公司

	废水排放标准
	无机化学工业污染物排放标准GB 31573-2015；

污水综合排放标准GB8978-1996


	总量控制指标（数据来源：排污许可证）
	/

	使用有毒有害原料的名称、数量、用途
	有毒有害原料名称
	数量
	用途

	
	/
	/
	/

	排放有毒有害物质的名称、浓度、数量
	/

	危险废物产生量及处置情况
	重芳烃蒸馏残液、废活性氧化铝、废气包装物等，委托有资质单位处置

	落实的环境风险防控措施
	应急预案、事故应急演练


	企业名称
	东营市联成化工有限责任公司

	规模
	中型

	法人
	刘桂林

	企业注册地址和生产地址
	山东省东营市开发区钱塘江路 11 号院内联成化工厂房

	主要原辅材料消耗情况（数据来源：排污许可证）
	丙烯38711

工业甘油150821.9196

氯化钙15

氯化氢46610.447

氯气90817

石灰乳27919

盐酸160676.7687

	主要产品名称、产量（数据来源：排污许可证）
	环氧氯丙烷
100000
t/a；甘油127190.24t/a；氯化氢36592.51t/a；二氯丙醇145794.8t/a

	主要污染物名称、排放量、排放浓度（数据来源：排污许可年度执行报告）
	污染物名称
	排放量（t/a）
	排放浓度

	
	NOx
	/
	/mg/m3

	
	SO2
	/
	/mg/m3

	
	颗粒物
	/
	/mg/m3

	
	挥发性有机物
	1.04545
	28.7mg/m3

	废气排放去向
	大气

	废气排放标准
	区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019,危险废物焚烧污染控制标准 GB 18484-2020,石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015,挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业DB37/2801.6-2018,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018,/,挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业DB37/2801.6-2018,大气污染物综合排放标准GB 16297-1996

	废水排放去向
	经预处理后，排至东营华泰精细化工有限责任公司污水处理厂进行处理。

	废水排放标准
	石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015，东营华泰精细化工有限责任公司进水水质要求

	总量控制指标（数据来源：排污许可证）
	氮氧化物：29.39882t/a   二氧化硫：0.151t/a   颗粒物：4.9t/a  VOCs：17.181t/a; COD 48t/a 总氮2.4t/a 氨氮2.4t/a

	使用有毒有害原料的名称、数量、用途
	有毒有害原料名称
	数量
	用途

	
	/
	/
	/

	排放有毒有害物质的名称、浓度、数量
	/

	危险废物产生量及处置情况
	无

	落实的环境风险防控措施
	废气经治理设施处理达标排放，固废集中收集外售。制定《突发环境事件应急预案》并备案，定期组织突发环境事件应急演练、配备足量应急物资等。


	企业名称
	东营华泰化工集团有限公司

	规模
	中型

	法人
	李天晓

	企业注册地址和生产地址
	注册地址：山东省东营市东营区钱塘江路 11 号一楼

生产地址：山东省东营市东营区钱塘江路 11 号

	主要原辅材料消耗情况（数据来源：排污许可证）
	氢气 6389.62 吨

苯 78604 吨

硝酸 64122.58 吨

氯气 55166.77 吨

丙烯 33032.28 吨

氢气 272.52 吨

醋酸酐 7324.97 吨

醋酸 51298.8 吨

液氯 74537.7 吨

	主要产品名称、产量（数据来源：排污许可证）
	苯胺 92340.34 吨

硝基苯 120996.7991 吨

 环氧丙烷 39121.94 吨

氯乙酸 85686.35

	主要污染物名称、排放量、排放浓度（数据来源：排污许可年度执行报告）
	污染物名称
	排放量（t/a）
	排放浓度

	
	NOx
	3.386
	/mg/m3

	
	SO2
	0
	/mg/m3

	
	颗粒物
	2.312
	/mg/m3

	
	挥发性有机物
	15.016
	/mg/m3

	废气排放去向
	大气

	废气排放标准
	有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准DB37/3161-2018,挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业DB37/2801.6-2018,大气污染物综合排放标准GB 16297-1996,石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015,挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业DB37/2801.6-2018,/,区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,大气污染物综合排放标准GB16297-1996

	废水排放去向
	广利河

	废水排放标准
	流域水污染物综合排放标准 第5部分：半岛流域DB37/3416.5-2018,石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015

	总量控制指标（数据来源：排污许可证）
	氮氧化物：7.452t/a   二氧化硫：0.1t/a   颗粒物：5.69t/a  VOCs：258.743t/a；COD 380t/a 总氮142.56t/a氨氮19.01t/a

	使用有毒有害原料的名称、数量、用途
	有毒有害原料名称
	数量
	用途

	
	/
	/
	/

	排放有毒有害物质的名称、浓度、数量
	/

	危险废物产生量及处置情况
	无

	落实的环境风险防控措施
	废气经治理设施处理达标排放，固废集中收集外售。制定《突发环境事件应急预案》并备案，定期组织突发环境事件应急演练、配备足量应急物资等。


